**Allegato 13 – Riferimenti documentali**

**PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 6 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO PER LA FORNITURA di TROCAR per le pubbliche amministrazioni – EDIZIONE 2 – ID 2653**

**Lotto 1 – *Trocar con lama***

| n° | caratteristiche minime | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trocar monouso in materiale plastico con sistema di introduzione con lama |  |  |
| 2 | Lama piatta affilata con sistema di protezione |  |  |
| 3 | Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio (es. palloncino) |  |  |
| 4 | Dotato di riduttore universale incorporato |  |  |

| n° | requisiti migliorativi | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Invito a imbuto |  |  |
| 2 | Testa del trocar smontabile nei calibri > 5 mm |  |  |
| 3 | Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm |  |  |
| 4 | Asole per possibilità di fissaggio alla parete nei calibri maggiori di 10 mm |  |  |
| 5 | Foro anti erniazione sulla parte terminale della cannula per prevenire la creazione del vuoto durante la manovra di estrazione |  |  |
| 6 | *Tenuta della valvola* | *N.A.* | |
| 7 | *Ergonomia e maneggevolezza* | *N.A.* | |
| 8 | *Stabilità in parete* | *N.A.* | |
| 9 | *Taglio della lama* | *N.A.* | |
| 10 | *Sistema visivo e uditivo di attivazione dello scudo di protezione della lama* | *N.A.* | |
| 11 | ***Possesso della certificazione della parità di genere*** *ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.*  *In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:*   * *per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;* * *per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione.* |  |  |

**Lotto 2 – *Trocar senza lama***

| n° | caratteristiche minime | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trocar monouso con sistema di introduzione a divaricazione senza lama, in materiale plastico con punta dilatante |  |  |
| 2 | Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio (es. palloncino) |  |  |
| 3 | Dotato di riduttore universale incorporato |  |  |

| n° | requisiti migliorativi | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Invito a imbuto |  |  |
| 2 | Testa del trocar smontabile nei calibri > 5 mm |  |  |
| 3 | Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm |  |  |
| 4 | Asole per possibilità di fissaggio alla parete nei calibri maggiori di 10 mm |  |  |
| 5 | Foro anti erniazione sulla parte terminale della cannula per prevenire la creazione del vuoto durante la manovra di estrazione |  |  |
| 6 | Tenuta della valvola | *N.A.* | |
| 7 | Ergonomia e maneggevolezza | *N.A.* | |
| 8 | Stabilità in parete | *N.A.* | |
| 9 | Capacità dilatante e penetrante della punta | *N.A.* | |
| 10 | Atraumaticità della punta | *N.A.* | |
| 11 | **Possesso della certificazione della parità di genere** ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.  In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione. |  |  |

**Lotto 3 -  *Trocar Ottici***

| n° | caratteristiche minime | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trocar monouso per accesso sotto visione diretta, in materiale plastico trasparente, a punta dilatante |  |  |
| 2 | Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio (es. palloncino) |  |  |
| 3 | Dotato di riduttore universale incorporato |  |  |

| n° | requisiti migliorativi | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disponibilità del trocar calibro 5 mm |  |  |
| 2 | Testa del trocar smontabile nei calibri > 5 mm |  |  |
| 3 | Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm |  |  |
| 4 | Sistema di bloccaggio dell'ottica |  |  |
| 5 | Asole per possibilità di fissaggio alla parete nei calibri maggiori di 10 mm |  |  |
| 6 | Foro anti erniazione sulla parte terminale della cannula per prevenire la creazione del vuoto durante la manovra di estrazione |  |  |
| 7 | Tenuta della valvola | *N.A.* | |
| 8 | Stabilità in parete mediante il sistema di ancoraggio | *N.A.* | |
| 9 | Capacità dilatante e penetrante della punta | *N.A.* | |
| 10 | Atraumaticità della punta | *N.A.* | |
| 11 | Qualità di visione attraverso la punta del trocar | *N.A.* | |
| 12 | Controllo della punta del trocar durante l’ attraversamento dei tessuti | *N.A.* | |
| 13 | **Possesso della certificazione della parità di genere** ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.  In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione. |  |  |

**Lotto 4 - *Trocar di Hasson***

| caratteristiche minime | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Trocar di Hasson monouso, in materiale plastico, con punta smussa |  |  |
| Cannula in materiale plastico trasparente |  |  |
| Dotato di riduttore universale incorporato |  |  |
| Sistema di stabilità tronco-conico con sistema di bloccaggio della cannula |  |  |
| Dotato di sistema di ancoraggio alla parete esterna |  |  |
| Trocar di Hasson monouso, in materiale plastico, con punta smussa |  |  |

| n° | requisiti migliorativi | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Invito a imbuto |  |  |
| 2 | Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm |  |  |
| 3 | Tenuta della valvola | *N.A.* | |
| 4 | Ergonomia e maneggevolezza | *N.A.* | |
| 5 | Stabilità in parete mediante il sistema di ancoraggio | *N.A.* | |
| 6 | Mantenimento dello pneumoperitoneo attraverso il sistema di fissaggio | *N.A.* | |
| 7 | **Possesso della certificazione della parità di genere** ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.  In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione. |  |  |

**Lotto 5 - Trocar di Hasson con palloncino**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n° | caratteristiche minime | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| 1 | Trocar di Hasson monouso con palloncino, in materiale plastico, con punta smussa |  |  |
| 2 | Cannula in materiale plastico trasparente |  |  |
| 3 | Dotato di riduttore universale incorporato |  |  |
| 4 | Dotato di sistema di ancoraggio alla parete esterna |  |  |
| 5 | Trocar di Hasson monouso con palloncino, in materiale plastico, con punta smussa |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n° | requisiti migliorativi | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| 1 | Invito a imbuto |  |  |
| 2 | Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm |  |  |
| 3 | Tenuta della valvola | *N.A.* | |
| 4 | Ergonomia e maneggevolezza | *N.A.* | |
| 5 | Stabilità in parete mediante il sistema di ancoraggio | *N.A.* | |
| 6 | Tenuta della valvola e resistenza (entrambe riferite al palloncino) | *N.A.* | |
| 7 | Mantenimento dello pneumoperitoneo attraverso il sistema di fissaggio | *N.A.* | |
| 8 | **Possesso della certificazione della parità di genere** ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.  In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione. |  |  |

**Lotto 6 - *Ago di Veress***

| n° | caratteristiche minime | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ago monouso tipo Veress in acciaio con cannula tagliente e punta retrattile |  |  |
| 2 | Dotato di rubinetto di insufflazione |  |  |
| 3 | Dotato di sistema di sicurezza ottico e sonoro |  |  |

| n° | requisiti migliorativi | nome file allegato | riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presenza di alette per impugnatura |  |  |
| 2 | Efficacia del sistema di sicurezza | *N.A.* | |
| 3 | Disarmo del sistema tagliente | *N.A.* | |
| 4 | Ergonomia e maneggevolezza | *N.A.* | |
| 5 | Capacità di penetrazione | *N.A.* | |
| 6 | Grado di percezione uditiva del feedback sonoro | *N.A.* | |
| 7 | **Possesso della certificazione della parità di genere** ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.  In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione. |  |  |